


Подключаем USB к принтеру, устанавливаем Arduino IDE (если не установлена).

Открываем папку PrintBox3d\_180, далее - MegaEepromClear







Открываем MegaEepromClear.ino




Выбираем нашу Ардуину. Нужна Arduino Mega 2560.




Выбираем COM-порт



Загружаем код в Ардуину.




Дожидаемся окончания загрузки




Выходим из программы. Выходим из папки MegaEepromClear.


Заходим в папку Repetier-Firmware….




Далее – папка Repetier




Открываем Repetier.ino




Выбираем нужный нам тип Ардуины и COM-порт.





Загружаем прошивку



Дожидаемся окончания загрузки.

